ЗАО ТПК «Атлас»
Заключение
по результатам геофизических работ в скважине №1, находящейся 
Офисно-складской комплекс «Кулон-Балтия»: д Михалково; Красногорский р-н;
Московская область, 
В скважине, проведен комплекс ГИС: ГК; КМ; КС; РМ; засол, 
По результатам ГИС установлено:
1). Глубина скважины: 100,3м. 		уровень жидкости: 40,4м
конструкция скважины: 
2). Геологический разрез:

Геологический возраст
	Интервал,м
	Описание пород
	
Q
	0,0-4,0
	Суглинок
	
---
	4,0-14.2
	Песок с вкл. гальки и гравия
	
---
	14,2-20,4
	Суглинок
	
J2-3k-ox
	20,4-47,6
	Глина
	
C2pd-mc
	47,6-49,6
	Известняк
	
---
	49,6-50,5
	Глина
	
---
	50.5-53,1
	Известняк
	
---
	53,1-54,0
	Глина
	
---
	54,0-56,2
	Известняк
	
---
	56,2-56,6
	Мергель
	
---
	56,6-61,8
	Известняк трещиноватый
	
---
	61,8-62,7
	Глина
	
---
	62,7-66,9
	Известняк трещиноватый
	
---
	66,9-68,8
	Мергель
	
---
	68,8-77,0
	Известняк в кровле трещиноватый
	
---
	77,0-77,5
	Глина
	
---
	77,5-80,0
	Известняк трещиноватый
	
---
	80,0-80,9
	Глина
	
---
	80,9-81,6
	Известняк трещиноватый
	
---	81,6-82,1
	Глина
	
---	82,1-82-8
	Известняк трещиноватый
	
---	82,8-84,1
	Мергель
	
---	84,1-88.0
	Известняк трещиноватый
	
---	88,0-91,0
	Мергель с прослоем известняка глинистого
	
---	91,0-97,0
	Известняк в подошве трещиноватый
	
---	97,0-97,9
	Глина
	
---	97,9-100,3
	Известняк трещиноватый
	
3). Геологическая характеристика разреза, техническое состояние скважины и другие сведения:
Водовмещающими являются известняки различной плотности и трещиноватости подольско-мячковского водоносного горизонта среднекаменноугольных отложений в интервалах: 50,5-53,1; 54,0-56,2; 56,6-61.8; 62,7-66,9; 68,8-77,0; 77,5-80,0; 80,9-81,6; 82,1-82,8; 84,1-88,0; 91,0-97,0; 97,9-100,3м
                                                                                         Геофизик                            Карлинский М.М.
 21 февраля 2004г.